AMI BIOS  DOS刷新工具 V4.33  

AFUDOS是AMI BIOS在DOS里的刷新工具。

常用刷新命令

第一种方法：afudos /ixxxx.rom

第二种方法：：afudos xxxx.rom /p/b/n/c

/P 刷新BIOS主程序块。所谓的升级BIOS，刷的就是这个区块，所以这是个最常用的参数。 

/B 刷新BOOT块。BOOT块是在BIOS刷新失败开不了机的时候的一根救命稻草。一般不需要对这区块刷新。 

/N 刷新NVRAM区。NVRAM的全名是Non-Volatile Random Access Memory，专业的说法是，非易失性随机访问存储器，也就是说数据在断电后仍能保留的半导体存储器。这下明白了吧，主板上硬件设备的相关信息都保存在这个区里。 

/C 刷新BIOS后清除CMOS数据。主板设置的数据可称之为CMOS数据，象开机启动顺序、开机口令、共享内存的大小等一系列的东西，只要是在BIOS里能调整的数据都存在这里面。 

/X 不检查ROM ID号。不同主板有着不同的ID号，如果你用别的主板的BIOS文件来刷自己的主板，因为ID号不同，所以肯定会提示错误，大多数情况下不要使用这个参数，极端的情况，比如你可能会尝试使用其它主板厂家的相同芯片组的主板BIOS来刷自己的主板，以获得额外的功能，再说一遍，除非你确定知道自己在做什么，否则不要用这个参数。



BIOS之家论坛-BIOS升级专区：http://www.bios.net.cn/bbs/forum-7-1.html




本程序下载自www.bios.net.cn [BIOS--之家]
------------------------------------------------------------------
欢迎您光临BIOS之家   希望我们所做的，正是你所需要的

网站内容包括：BIOS基础知识、升级、修改、维护等。
网站服务包括：代写主板BIOS、维修主板、提供有关BIOS方面维修服务。
网站产品包括：BIOS编程器、主板侦错卡、双BIOS系统、硬盘还原卡、各型BIOS芯片。

MY E-MIAL：diybios@163.com             wmlijun@163.com   
   

   网　址：www.bios.net.cn             www.diybios.com


------------------------------------------------------------------



