Код разблокировки 3G-модемов Huawei и Vodafone – бесплатно!

Для того, чтобы разблокировать популярные 3G-модемы и заставить их работать с SIM-картами любых сотовых операторов, требуется код для разблокировки. Этот код вычисляется по специальному алгоритму из IMEI (идентификационного номера) устройства. Предлагаем для скачивания утилиту HUAWEI Calculator для вычисления кода разблокировки, автором которой является некий VM_Hacker. Наверное, впервые в рунете так открыто – БЕСПЛАТНАЯ разблокировка модемов Huawei =).

Поддерживаемые модели:

HUAWEI: E156, E155, E1550, E1552, E156G, E160, E160G, E161, E166, E169, E169G, E170, E172, E176, E1762, E180, E182E, E196, E226, E270, E271, E272, E510, E612, E618, E620, E630, E630+, E660, E660A, E800, E870, E880, EG162, E880, EG162, EG162G, EG602, EG602G;

VODAFONE: K2540, K3515, K3520, K3565, K3520, K3565.

Вычисленный утилитой код разблокировки вводиться через программу оператора, поставляемую вместе с модемом (она запрашивает его при вставке другой SIM-карты), либо через команду AT:

AT^CARDLOCK=”код_разблокировки”

Как видно, в этот список входит популярный в России модем Huawei e1550, поставляемый в комплектах “МТС Коннект”, “Мегафон-модем” и других.
******************************************************
******************************************************

Здесь описано инструкция Только для Linux , UBUNTU и все его семеества.

Утилита работает в Windows или Linux через Wine:

apt-get install wine

Счастливые покупатели комплекта МТС Коннект, который настойчиво рекламируют по телевизору, наверняка расстроились, попробовав подключить этот девайс в Ubuntu 10.04. Проблема кроется в том, что модем способен работать в нескольких режимах (кард-ридер, виртуальный CD-ROM и, собственно, модем), и при подключении модема в Ubuntu нужный режим не включается автоматически. Кстати, если подсоединить модем в Windows с установленными драйверами, а затем не отсоединяя перезагрузиться в Ubuntu – все работает, т.к. режим уже переключен (у меня по крайней мере так и произошло). Заставить Ubuntu переключать режим модема при его подключении очень просто.

Для начала необходимо установить пакет usb-modeswitch, для этого в терминале выполним:

sudo apt-get install usb-modeswitch

Теперь осталось только добавить правило для переключения режима нашего модема, в терминале выполняем такую команду:

echo 'SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="1446", SYSFS{idVendor}=="12d1", RUN+="/lib/udev/modem-modeswitch --vendor 0x12d1 --product 0x1446 --type option-zerocd"' | sudo tee  /etc/udev/rules.d/45-huawei1550.rules

Теперь отключаем и заново подключаем модем – готово! Менеджер сети определяет наш модем – можно подключаться! Говорят, иногда приходиться перезагружать компьютер – у меня заработало без перезагрузки. Собственно, сие пишу из под только что настроенного коннекта.