### Gelişmiş Özellikler

Kullanıcılar gelişmiş özellikleri çalışma ortamına ve performans faktörüne göre dinamik olarak ayarlayabilirler. Gelişmiş özellikleri ayarlamak için, Lütfen Aygıt Yöneticisini açın, Ağ Adaptörleri ağacı listesini genişletin, "Realtek FE/GbE Aile Kumandası"’nı seçin, mouse’un sağ düğmesine tıklayın ve Özellikler menu öğesini başlatın…, "Realtek FE/GbE Aile Kumandası"’ özellikleri açılacaktır, Gelişmiş özellikler sayfasını seçin.

NOT：

- Gelişmiş özellik ayarları ileri düzey kullanıcılar için kullanılmaktadır. Genel kullanıcılar için, lütfen varsayılan değerleri kullanın.

- Gelişmiş özelliklerin yanlış ayarlanması bağlantı hatasına veya performansın azalmasına yol açar. Bu gibi durumlarda, doğru ayarı seçmek veya varsayılan değere ayarlamak için lütfen bu bölüme bakın.

#### Gigabit'i Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak (Güç Tasarrufu)

Güç tasarrufu elde etmek için, sürücü kablo yeniden bağlandığında Gigabit'i otomatik olarak devre dışı bırakabilir.

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | Gigabit'i Otomatik Olarak Devre Dışı Bırak özelliğini devre dışı bırak (varsayılan)
Yeniden Bağla, Pil | Pil kullanıldığında, yeniden bağlandığında gigabiti otomatik olarak devre dışı bırakır
Yeniden Bağla, Pil veya AC | Yeniden bağlandığında gigabiti otomatik olarak devre dışı bırakır

NOT：

- (*) Özellik yalnızca Gigabit Ethernet Denetleyicisi için desteklenmektedir.

#### Akış Kontrolü

Realtek FE/GbE Aile Kumandası akış kontrol paketini alırken, paketleri aktarmayı geçici olarak durduracaktır ya da aktarılan ve alınan tarafların hızını birbirine uydurmak amacıyla aktarılan tarafı duraklatmak için akış kontrol paketini gönderebilir.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Akış kontrolü özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Akış kontrolü özelliğini devre dışı bırakır

#### Yeşil Ethernet

Bir güç tasarruf modudur. Realtek FE/GbE Aile Kumandası, aktarım çıkış voltajını belirlemek için takılan kablounun uzunluğunu algılayabilir ve düşük güç tüketimi sağlayabilir.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Yeşil Ethernet özelliğini etkinleştir
Devre Dışı Bırakıldı | Yeşil Ethernet özelliğini devredışı bırak

NOT：

- (*) Varsayılan ayar ürünlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Özelliği ayarlamak için lütfen veri sayfasına bakın.

#### Kesme Düzenleme

Ağ trafiğine göre CPU'ya kesme frekansını dinamik olarak ayarlar Bu özelliğin etkinleştirilmesi işlemcinin daha az kullanılmasını sağlar.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Kesme düzenleme özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Kesme düzenleme özelliğini devre dışı bırakır

#### IPv4 Boşaltma Sağlama Toplamı

IPv4 boşaltma sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | IPv4 boşaltma sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın
Rx & Tx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin
Tx Etkinleştirildi | IPv4 sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin

#### Jumbo Çerçeve

Ethernetin maksimum iletim birimi (MTU) 1500 bayttır. Jumbo çerçeve uzunluğu 1500 bayttan büyük çerçevedir. Kullanıcı Ethernet NIC tarafından desteklenen maksimum iletim birimini ayarlamak için bu seçeneği kullanabilir.

Seçenekler | Tanım
2KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 2K bayta ayarlar.
3KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 3K bayta ayarlar.
4KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 4K bayta ayarlar.
5KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 5K bayta ayarlar.
6KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 6K bayta ayarlar.
7KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 7K bayta ayarlar.
8KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 8K bayta ayarlar.
9KB MTU | Jumbo Çerçevenin uzunluğunu 9K bayta ayarlar.
Devre Dışı Bırak | Jumbo Çerçeve özelliğini devre dışı bırakır (varsayılan)

NOT:

- Jumbo Çerçeve özelliğini etkinleştirmek için, diğer bağlanan tarafın da özelliği etkinleştirmesi gerekir.

#### Büyük Gönderme Boşaltma v2(IPv4)

NIC donanımıyla TCP paket parçalanmanın özelliğini ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | NIC donanımıyla IPv4 paket parçalanmanın özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | NIC donanımıyla IPv4 paket parçalanmanın özelliğini devre dışı bırakır

#### Büyük Gönderme Boşaltma v2(IPv6)

NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | NIC donanımıyla IPv6 paket parçalanmanın özelliğini devre dışı bırakır

#### Ağ Adresi

MAC adresini değiştirin

Varsayılan Değer：Mevcut değil

#### Öncelik & VLAN

IEEE 802.1Q/p bilgileri paketin önceliğini ve sahip olduğu VLAN'ı göstermek içindir. Öncelik iletim özelliğini ve NIC donanımyla VLAN etiketleme/etiket kaldırmayı mümkün kılabilecek seçeneği ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Öncelik & VLAN Devre Dışı Bırakıldı | Öncelik ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliklerini devre dışı bırakır
Öncelik & VLAN Etkinleştirildi | Öncelik ve VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliklerini donanımla etkinleştirir (varsayılan)
Öncelik Etkinleştirildi | Öncelik özelliğini donanımla etkinleştirir
VLAN Etkinleştirildi | VLAN etiketleme/etiket kaldırma özelliğini donanımla etkinleştirin

#### Arabellekleri Al

Alınan arabellek boyutunu ayarla

Seçenekler | Mesafe
Alınan arabellek boyutu | 1~512 (varsayılan:512)

#### Alınan Yan Ölçekleme

Alma Tarafı Ölçeklendirmesi (RSS) alınan paketleri işlemek için çok çekirdekli işlemci veya birden fazla işlemciyi dinamik olarak atayan bir yük dengeleme mekanizmasıdır.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | RSS özelliğini etkinleştirir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | RSS özelliğini devre dışı bırak

NOT：

- Lütfen Realtek FE/GbE Aile Kumandasıın bu özelliği desteklediğinden emin olmak için veri sayfasına bakınız.

#### Kapanma Wake-On-Lan (Lan'da Uyan)

Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini etkinleştirir. (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Kapandıktan sonra Wake-On-Lan (Lan'da Uyan) özelliğini devre dışı bırakır

#### Hız & Çift Yönlü

Bağlantı hızını ve çift yönlü modu değiştirin

Seçenekler | Tanım
Otomatik Görüşme | Otomatik görüşme desteklenen bağlantı hızı ve bağlı aygıtla çift yönlü mod (varsayılan)
10 Mbps Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
10 Mbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 10Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
100 Mbps Yarım Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Yarım Çift Yönlü'ye ayarlayın
100 Mbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 100Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın
1.0 Gbps Tam Çift Yönlü | Bağlantı hızını ve çift yönlü modu 1000Mbps/Tam Çift Yönlü'ye ayarlayın (*)

NOT：

- (*) Sadece Gbe Aile Kumandası 1.0 Gbps Full Duplex’i desteklemektedir.

#### TCP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv4)

TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv4)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv4)
Rx & Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)
Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)

#### TCP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv6)

TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv6)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırak | TCP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv6)
Rx & Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)
Tx Etkinleştirildi | TCP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)

#### Arabellekleri İlet

Arabellek iletim boyutunu ayarlayın

Seçenekler | Mesafe
Arabellek iletim boyutu | 1~128 (varsayılan:128)

#### UDP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv4)

UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv4)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv4)
Rx & Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)
Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv4)

#### UDP Boşaltma Sağlama Toplamı (IPv6)

UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla ayarlayın (IPv6)

Seçenekler | Tanım
Devre Dışı Bırakıldı | UDP sağlama toplamı özelliğini donanımla devre dışı bırakın (IPv6)
Rx & Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini hem Tx hem de Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6) (varsayılan)
Rx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Rx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)
Tx Etkinleştirildi | UDP sağlama toplamı özelliğini yalnızca Tx'de donanımla etkinleştirin (IPv6)

#### Sihirli Pakette Uyan

Sihirli paketi alırken uyku veya hazırda bekletme durumundan sistemi uyandırmak için özelliği NIC’I etkinleştir’e ayarlayın

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Sihirli paket özelliğini etkinleştir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Sihirli paket özelliğini devre dışı bırak

#### Şablon Eşleştirmede Uyan

Eşleştirilen şablonu alırken sistemi uyku veya hazırda bekletmede uyandırmak için özelliği NIC’I etkinleştir’e ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
Etkinleştirildi | Şablon Eşleştirme özelliğini etkinleştir (varsayılan)
Devre Dışı Bırakıldı | Şablon Eşleştirme özelliğini devredışı bırak

#### WOL & Kapatma Bağlantı Hızı

Sistem uyku, hazırda bekletme veya kapatma durumundayken NIC bağlantı hızını ayarlayın.

Seçenekler | Tanım
10 Mbps İlk önce | Sistem uyku, hazırda bekletme veya kapatma durumundayken 10 Mpbs’lik bağlantı hızını ayarlayın (varsayılan)
100 Mbps İlk önce | Sistem uyku, hazırda bekletme veya kapatma durumundayken 100 Mbps’lik bağlantı hızını ayarlayın